**Technická specifikace dodávky nabízené uchatečem**

pro veřejnou zakázku malého rozsahu:

**„**Dálkově řízená benzínová čtyřtaktní sekačka s příslušenstvím“

* svahová dálkově ovládaná sekačka,
* Benzínový 4taktní motor s výkonem min. 20 HP,
* Objem nádrže na benzín min. 15 l,
* Pohon všech kol,
* Možnost mulčování,
* Záběr sečení v intervalu od 110 do 130 cm,
* Nejméně 4 žací nože ( žací nože nesmí být neumístěné přímo na klikové hřídeli, aby při zasažení překážky nedošlo z deformaci klikové hřídele),
* Dálkové ovládání,
* Pohyb sekačky všemi směry (řiditelná všechna kola),
* Možnost sekat svahy do náklonu 50°,
* Přepravní vozík pro transport na delší vzdálenosti za osobním vozidlem s tažným zařízením,