**Technická specifikace dodávky nabízené uchatečem**

pro veřejnou zakázku malého rozsahu:

**„**Pracovní vozidlo dvoumístné pro využití v obci (s korbou)“

Primární náplň je péče o zeleň, převážení nářadí, tahání vleku se svahovou sekačkou Spider, odvoz sypkých materiálů (písek, štěpka, atd.)

Vozidlo bude provozováno na veřejných komunikacích, lesních a polních cestách i v těžkém terénu.

Základní požadavky:

* Homologace pro provoz na veřejných komunikacích
* Náhon 4x4
* Nezávislé odpružení obou náprav
* Posilovač řízení
* Vznětový motor (diesel), minimální objem nádrže PHM – 40 litrů.
* Minimální rychlost na silnici 50Km/h
* Korba pro volné uložení nákladu (zejména sypkých hmot)
* Nosnost korby min. 500 kg
* Elektrické, elektrohydraulické, nebo hydraulické sklápění korby ovládané z kabiny
* Tažné zařízení (s ISO koulí)
* Minimální povolená hmotnost přípojného vozidla 750 kg
* Vytápění kabiny pro provoz v zimních měsících
* Maják (oranžový, homologovaný)
* Pracovní světla (přední i zadní)
* Možnost připojení čelní radlice na odhrnování sněhu (radlice ovládaná z kabiny)
* Autorizované servisní středisko do vzdálenosti max. 50 km od Prahy