**Technická specifikace dodávky nabízené uchaZečem**

pro veřejnou zakázku malého rozsahu:

**„**Oprava komunikace podél ul. Bohdanečská, Vinoř“

Dodavatel - uchazeč je povinen zpracovat a předložit nabídku na stavební práce dle níže uvedené technické specifikace:

* Dle projektové dokumentace zpracované Ing. Danielem Poličem, Ph.D. ve stupni DVZ vypracované 06/2025;

* Dle slepého výkazu výměr zpracovaného Jitkou Heřmanovou;
* Veškerá technická specifikace dodávky je uchazečům zpřístupněna v elektronické podobě v souladu s podmínkami tohoto zadávacího řízení a je pro uchazeče jako celek ve zveřejněné podobě závazná.
* Dodavatel je povinen při provádění prací postupovat s maximální šetrností ke kořenovému systému stromů, které jsou v bezprostřední blízkosti chodníku.
* Při výkopových nebo zemních pracích v prostoru ochranného pásma stromů (doporučeno min. 1,5 m od paty kmene, pokud není stanoveno jinak) je zakázáno používat těžkou mechanizaci. V tomto prostoru je nutné zeminu odstraňovat ručně nebo za použití šetrných technologií, např. vzdušného rýče (air spade) či obdobného zařízení minimalizujícího poškození kořenů.
* Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem větším než 2 cm.
* Dodavatel zajistí, aby nedocházelo ke skladování materiálu, zeminy nebo těžké techniky v blízkosti stromů a na ploše nad jejich kořenovým systémem.
* Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými normami a doporučeními pro ochranu dřevin při stavebních činnostech, zejména dle ČSN 83 9061.