**Technická specifikace dodávky nabízené uchatečem**

pro veřejnou zakázku malého rozsahu:

**„**Oprava uliční fasády – ZŠ Vinořské náměstí“

Dodavatel - uchazeč je povinen zpracovat a předložit nabídku na stavební práce dle níže uvedené technické specifikace:

* Stávající fasáda se očistí tlakovou vodou. Omítka soklu se otluče v celé ploše, ostatní pouze odfouklá místa (cca 20%). Opraví se poškozená místa včetně ostění a říms. Nátěr omítek bude proveden dle stávající barevnosti.

Součástí nabídky bude i nátěr klempířských konstrukcí a odizolování obvodového zdiva nopovou folií.

* Dle slepého výkazu výměr zpracovaného Petrem Strnadem;
* Veškerá technická specifikace dodávky je uchazečům zpřístupněna v elektronické podobě v souladu s podmínkami tohoto zadávacího řízení a je pro uchazeče jako celek ve zveřejněné podobě závazná.